**Техническое задание**

на проведение работ по монтажу алюминиевых конструкций для зонирования офисного помещения некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области»

1. Требования к объему работ

1.1. Объем работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Коли-чество |
| 1 | Выполнение работ по монтажу алюминиевых конструкций с остеклением для зонирования офисного помещения некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» | усл.ед. | 1 |

1.2. Выполнение работ по объекту: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы (включая выполнение ремонтных, монтажных, отделочных работ, поставку и монтаж материалов, конструкций и пр.) в соответствии с настоящим техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, и в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Выполнение работ должно осуществляться собственными силами, средствами, оборудованием и материалами Подрядчика, без передачи прав на выполнение указанных работ третьим лицам.

1.5. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организации и представлять угрозу для его сотрудников. Время проведения работ, список работающих сотрудников необходимо согласовать с Заказчиком в письменной форме. Работы должны оказываться специалистами с соответствующей выполняемым работам квалификацией.

1.6. В рамках выполнения вышеуказанных работ необходимо выполнить следующее:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | м2 | 17,4 |
|  |

1.7. По завершении поставки, сборки, установки и монтажа Подрядчик осуществляет уборку помещений и вывоз мусора, в том числе тары и транспортировочной упаковки на полигоны строительных отходов.

Ответственность за возможные повреждения деталей обстановки и интерьера помещения возлагается на Подрядчика.

Во время выполнения работ обязательно соблюдение технологий и методик, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и других норм действующего законодательства и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий Договора Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке.

Взаимодействие Заказчика с Подрядчиком по всем вопросам осуществляется по телефону или электронной почте.

**2. Требования к качеству и безопасности услуг**

Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, регламентирующих деятельность в сфере гражданского строительства, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, обеспечив при этом надлежащее качество и безопасность работ.

Все скрытые работы (работы, результат которых невозможно проконтролировать после приемки работ) подлежат отдельной приемке. Подрядчик обязан известить Заказчика не менее чем за два рабочих дня о готовности таких работ и предоставить возможность осмотра выполненных работ перед их закрытием. Результат осмотра оформляется актом. В случае если Подрядчик нарушил требование настоящего пункта, он обязан по первому требованию Заказчика вскрыть и предоставить для осмотра такие работы с последующим восстановлением за счет Подрядчика.

Подрядчик гарантирует, что качество материалов, комплектующих изделий, конструкций, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании, спецификациям, проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

**3. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товаров, используемых при выполнении работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара(товарный знак (его словесное обозначение), МНН лекарственного средства) | Показатель (характеристика)товара |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Алюминиевая конструкция |

|  |
| --- |
| Цвет профиля: RAL00 + покраска RAL7016ГлянецОстекление: СТ 06: Стекло 6мм |
| размер 3000\*3000  |

 |
| 2 | Алюминиевая конструкция |

|  |
| --- |
| Цвет профиля: RAL00 + покраска RAL7016Глянец Остекление: СТ 06: Стекло 6мм Комплектация: дверь с порогом 14 мм, ручка нажимная,замок ключ-ключ, доводчик без фиксации черныйКонструкция из 4х частей3000\*900 + 2200\*1000 +3000\*900 +800\*1000)  |

 |

**5. Оплата.**

Общая стоимость оказываемых услуг не более 300 000 (трёхсот тысяч) руб. 00 коп. включая все налоги, обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением настоящего технического задания.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |